X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/LiCO.git/blobdiff_plain/27b71d0f349b075890c36c261dabbf78ef2f26d3..2b16e2d89b01a6fdda8ae3ccfe3b8fb7085c4dcb:/PeCO-EO/articleeo.tex?ds=inline

diff --git a/PeCO-EO/articleeo.tex b/PeCO-EO/articleeo.tex
index e98acfc..d4ae9d9 100644
--- a/PeCO-EO/articleeo.tex
+++ b/PeCO-EO/articleeo.tex
@@ -757,7 +757,7 @@ based on the energy model proposed in \citep{ChinhVu}.
 \label{tab:EC}
 \begin{tabular}{|l||cccc|}
   \hline
-  {\bf Sensor status} & MCU & Radio & Sensor & {\it Power (mW)} \\
+  {\bf Sensor status} & MCU & Radio & Sensing & {\it Power (mW)} \\
   \hline
   LISTENING & On & On & On & 20.05 \\
   ACTIVE & On & Off & On & 9.72 \\
