X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/756ad5dc8d9d6c233545dc73899b374b9fce2618..471e797ea207eea3a79a42ef48e6c3b14f3c004b:/Resume.tex?ds=inline

diff --git a/Resume.tex b/Resume.tex
index 7f4976f..b24ea3f 100644
--- a/Resume.tex
+++ b/Resume.tex
@@ -32,7 +32,7 @@ Dans le second protocole, qui est une Ã©volution de DiLCO, nous cherchons Ã  con
 %Ensuite, nous avons Ã©tudiÃ© le problÃ¨me de l'optimisation multi-ronde de la zone de couverture dans un rÃ©seau de capteurs sans fil. Nous avons proposÃ© le protocole d'optimisation multi-ronde distribuÃ© de la durÃ©e de vie de couverture (MuDiLCO) pour Ã©tudier la possibilitÃ© de fournir plusieurs ensembles de n\oe uds de capteurs de couverture pour la phase de surveillance. Ce protocole travaille Ã©galement en pÃ©riodes pendant lesquelles les ensembles de capteurs sont programmÃ©s pour rester actifs pour un certain nombre de rondes durant la phase de surveillance, pour assurer la couverture et maximiser la durÃ©e de vie du rÃ©seau. Le processus de dÃ©cision est toujours effectuÃ© par le n\oe ud leader qui rÃ©sout un programme entier pour dÃ©finir un meilleur ensemble de capteurs Ã  Ãªtre utilisÃ© pendant les rondes de la phase de surveillance.
 
 Enfin, nous avons proposÃ© un protocole d'optimisation de la
-couverture basÃ© sur la couverture DU pÃ©rimÃ¨tre des capteurs (PeCO), qui est aussi un protocole distribuÃ© sur les n\oe uds de capteurs dans chaque sous-rÃ©gion. Notre contribution dans ce protocole consiste essentiellement dans la proposition d'un nouveau modÃ¨le d'optimisation basÃ© sur le pÃ©rimÃ¨tre de couverture pour l'ordonnancement de l'activitÃ© des capteurs. Ce modÃ¨le de couverture est rÃ©solu par le leader durant la phase de dÃ©cision pour dÃ©finir un ensemble de capteurs actifs pour la phase de surveillance.
+couverture basÃ© sur la couverture du pÃ©rimÃ¨tre des capteurs (PeCO), qui est aussi un protocole distribuÃ© sur les n\oe uds de capteurs dans chaque sous-rÃ©gion. Notre contribution dans ce protocole consiste essentiellement dans la proposition d'un nouveau modÃ¨le d'optimisation basÃ© sur le pÃ©rimÃ¨tre de couverture pour l'ordonnancement de l'activitÃ© des capteurs. Ce modÃ¨le de couverture est rÃ©solu par le leader durant la phase de dÃ©cision pour dÃ©finir un ensemble de capteurs actifs pour la phase de surveillance.
 
 Nous avons effectuÃ© plusieurs simulations en utilisant le simulateur Ã  Ã©vÃ¨nements discrets OMNeT++ pour valider l'efficacitÃ© de nos protocoles. Nous avons pris en considÃ©ration les caractÃ©ristiques d'un capteur Medusa II pour la consommation d'Ã©nergie et le temps de calcul. En comparaison avec deux autres mÃ©thodes existantes, nos protocoles ont la capacitÃ© d'augmenter la durÃ©e de vie du rÃ©seau de capteurs et d'amÃ©liorer les performances de couverture.
 
