X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/ThesisAli.git/blobdiff_plain/cd18d10c8b21709c65c71c19c28340bb9d82a5bc..b191d9759ebf18d2e624b3b4704485e1187621b2:/SlidesAli/These.tex?ds=inline

diff --git a/SlidesAli/These.tex b/SlidesAli/These.tex
index 1841431..272a409 100644
--- a/SlidesAli/These.tex
+++ b/SlidesAli/These.tex
@@ -945,8 +945,11 @@ $$\alpha =  \arccos \left(\dfrac{Dist(u,v)}{2R_s}
 %  \label{pcm2sensors}
 \end{figure}
 
-\vspace{-0.5cm}
-\textcolor {red} {For example, the interval between 3R to 4R is covered by 4 sensors (0,1,2,4), it means the coverage level is 4}
+\vspace{-0.9cm}
+\textcolor {red} {Set of sensors involved in coverage interval of sensor 0 between 3R to 4R $\Rightarrow$ [0,1,2,4]\\
+Maximum coverage level: 4 
+}%$a^0_{i0}= 1$
+%For example, the interval between 3R to 4R is covered by 4 sensors (0,1,2,4), it means the coverage level is 4
 
 \end{frame}
 
