%\vspace{-2em}
\begin{itemize}
\item Article publiée en 2009\footnote{Yifeng He; Lee, I.; Ling Guan, "Distributed Algorithms for Network Lifetime Maximization in Wireless Visual Sensor Networks," Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on , vol.19, no.5, pp.704,718, May 2009}
\item Graphe orienté fort. connexe,
$a_{il} = 
\left\{
    \begin{array}{rl}
      1 & \textrm{si $l=(i,\_)$ } \\
      -1 & \textrm{si $l=(\_,i)$}  \\
      0 & \textrm{sinon}
    \end{array}
  \right.$
\item $V$ l'ensemble des capteurs vidéos de $N$.
\item Encodage de la vidéo au n{\oe}ud $h$ au taux $R_h$, \alert<2>{$R_h \geq 0$} \\
  $\leadsto$ Taux de production $\eta_{hi}$ du n{\oe}ud $i$ pour la session $h$  
  $\eta_{hi} = 
\left\{
    \begin{array}{rl}
      R_h & \textrm{si $i$ est $h$} \\
      -R_h & \textrm{si $i$ est le puits} \\
      0 & \textrm{sinon}
    \end{array}
  \right.$  
\item Flux de la session $h$ dans l'arc $l$: $x_{hl}$, \alert<2>{$x_{hl}\geq 0$}
\item Pour $y_l$ la somme des flux dans $l$:
\alert<2>{$\forall l \in L 
\sum_{h \in V}x_{hl} = y_l$}
\item Conservation du flux: 
\alert<2>{$\forall h \in V, \forall i \in N 
\sum_{l \in L }a_{il}x_{hl} = \eta_{hi}$}
\end{itemize}

