\begin{itemize}
\item Puissance d'encodage au n{\oe}ud $i$: $P_{si}$, \alert<2>{$P_{si} > 0$}.
\item Distorsion bornée: \alert<2>{$\sigma^2 e^{-\gamma . R_h.P_{sh}^{}2/3} \leq D_h$}.
\item Charge initiale du n{\oe}ud $i$: $B_i$
\item Puissance dissipée au n{\oe}ud $i$:
$$
P_{si}+ P_{ti} + P_{ri}= 
\alert<2>{P_{si}+ \sum_{l \in L}a_{il}^{+}.c^s_l.y_l + 
\sum_{l \in L} a_{il}^{-}.c^r.y_l \leq q.B_i}. 
$$

\end{itemize}

