
\begin{block}{Bilan d'implantation de PRNGs sur FPGA}
\begin{center}

\begin{tabular}{|l|l|l|}
  \cline{2-3}
\multicolumn{1}{c|}{} & \multicolumn{2}{c|}{Test U01}\\
  \cline{2-3}
\multicolumn{1}{c|}{}& \multicolumn{1}{c|}{KO} &  \multicolumn{1}{c|}{OK} \\
\hline
\multirow{7}{0.3cm}{\begin{turn}{90}Débits (Gb/s)\end{turn}} & Xorshift (8--16) & \\
& LFSR (6--10) & \onslide<4->{Xor avec 3 PRNGs~\cite{Fang:2014:FAP:2643744.2643848} (8)}\\
& & \onslide<3->{Hamiltonien, généralisé (2)} \\
& TGFSR (0.7--1.3) & \\
& LCG (0.02--0.3) & PCG32 (0.3), MRG32 (0.4) \\
& & \onslide<2->{Négation, unaire (0.031--3.5)} \\
& & \onslide<2->{Hamiltonien, unaire (0.05)}\\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\onslide<2->{
Détails d'implantation:
\begin{itemize}
\item Stratégie: extraite de XorShift128+.
\item $\mathsf{N}$: négation (32), unaire (16), \onslide<3->{ généralisé (4$\times$4).} 
\item Mélange: négation (variable), unaire (190), \onslide<3->{ généralisé (4).} 
\end{itemize}
}
\end{block}



