X-Git-Url: https://bilbo.iut-bm.univ-fcomte.fr/and/gitweb/mpi-energy2.git/blobdiff_plain/e3218738c399bcbe6245c791778bc81810bed71b..706e9b5431b0c6d9cb8b184ac36e3956bfb3abcc:/Heter_paper.tex?ds=inline

diff --git a/Heter_paper.tex b/Heter_paper.tex
index 4c6df55..1d92130 100644
--- a/Heter_paper.tex
+++ b/Heter_paper.tex
@@ -283,7 +283,7 @@ vector of scaling factors can be predicted using (\ref{eq:perf}).
  \textit  T_\textit{new} = 
  \max_{i=1,2,\dots,N} ({TcpOld_{i}} \cdot S_{i}) +  MinTcm 
 \end{equation}
-Where:\\
+Where:
 \begin{equation}
 \label{eq:perf2}
  MinTcm = \min_{i=1,2,\dots,N} (Tcm_i)
@@ -725,16 +725,16 @@ nodes were connected via an Ethernet network with 1 Gbit/s bandwidth.
     type          &GFLOPS     & Freq.    & Freq.        & Freq.          & power        & power \\
                   &           & GHz      & GHz          &GHz             &              &       \\
     \hline
-    1             &40         & 2.5      & 1.2          & 0.1            & 20~w         &4~w    \\
+    1             &40         & 2.5      & 1.2          & 0.1            & 20~W         &4~W    \\
          
     \hline
-    2             &50         & 2.66     & 1.6          & 0.133          & 25~w         &5~w    \\
+    2             &50         & 2.66     & 1.6          & 0.133          & 25~W         &5~W    \\
                   
     \hline
-    3             &60         & 2.9      & 1.2          & 0.1            & 30~w         &6~w    \\
+    3             &60         & 2.9      & 1.2          & 0.1            & 30~W         &6~W    \\
                   
     \hline
-    4             &70         & 3.4      & 1.6          & 0.133          & 35~w         &7~w    \\
+    4             &70         & 3.4      & 1.6          & 0.133          & 35~W         &7~W    \\
                   
     \hline
   \end{tabular}
